解决电脑无法自动获取IP地址的问题

方法1 打开“控制版面”>“网络和internet”>“网络和共享中心”（或者直接右键单击任务栏右下角网络标识打开“网络和共享中心”）——单击“以太网”或“WLAN”——单击“属性”——选择“internet协议版本（TCP/IPV4）”——查看其属性——勾选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——确定

方法2 windows键+“R”——输入“cmd”回车——键入以下命令：

ipconfig/release（释放）

ipconfig/renew（重新获取）

方法 3 自己设置IP地址windows键+“R”键入“cmd”——键入“ipconfig(空格)/all” 获取子网掩码和网关，打开“控制版面”>“网络和internet”>“网络和共享中心”（或者直接右键单击任务栏右下角网络标识打开“网络和共享中心”）——单击“以太网”或“WLAN”——单击“属性”——选择“internet协议版本（TCP/IPV4）”——查看其属性——使用下面IP地址——输入子网掩码和网关，设定IP地址（最后一位设定范围为1~254）

方法4 以上方法不起作用 右击“我的电脑”（“计算机”）——管理——服务——找到DHCP Client 重新启动一下